# Variablenanzahl für @P-Parameter (P-CHAN-00488)

P-CHAN-00488 | Variablenanzahl für @P-Parameter
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann der Speicherbereich für die Versorgungsparameter (@P-Parameter) der Zyklen über die Angabe der Anzahl an benötigten Versorgungsparametern erweitert werden.
Parameter | configuration.decoder.cycle_stack_add_var_count
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ... MAX(UNS32) - 1
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parameter ist verfügbar ab V3.1.3079.31