# ID 250009

Maximalanzahl nicht quittierter BROADCAST SIGNAL/WAIT überschritten.
Beschreibung | Es sind zu viele BROADCAST #SIGNAL bzw. #WAIT programmiert, die noch nicht quittiert sind. Die Speichergrenze ist erreicht.
Reaktion | Klasse | 3 |
Abhilfe | Klasse | 6 | Achten Sie bei der Programmierung darauf, dass die in [SYSP] dokumentierten Grenzen nicht überschritten werden. Ändern Sie die NC-Programme entsprechend ab.
Parameter | %1: | Grenzwert [-]
Maximalanzahl offener #SIGNAL/ #WAIT der Steuerung.
%2: | Aktueller Wert [-]
Anzahl offener #SIGNAL/ #WAIT.
%3: | Grenzwert [-]
%4: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | -