# Minimum ramp time at weighting (P-AXIS-00293)

P-AXIS-00293 | Minimum ramp time at weighting
Description | The parameter defines the minimum ramp time for weighting via G132, G133. The value can not be defined smaller than the minimum permissible ramp time and not greater than the specific ramp times of feed rate blocks (G01, G02/G03).
Parameter | getriebe[i].dynamik.tr_w_min
Data type | UNS32
Data range | P-AXIS-00201 ≤ tr_w_min ≤ TR_F Value TR_F: MIN [P-AXIS-00195, P-AXIS-00196, P-AXIS-00197, P-AXIS-00198]
Axis types | T, R
Dimension | T: µs | R: µs
Default value | 0
Drive types | ----
Remarks |