# ID 50500

Maximal zulässige Anzahl von PLC Spindelkopplungen überschritten.
Beschreibung | Die Anzahl gleichzeitig aktiver und gekoppelter PLC Spindeln über den Synchronbetriebsmodus ist begrenzt (#SET AX LINK[], #ENABLE AX LINK[]). Weitere Information zum Synchronbetrieb siehe [PROG// Kapitel: Synchronbetrieb].
Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Parametrierung von Synchronbetriebsachsen in Kanalmaschinendaten prüfen (P-CHAN-00037, P-CHAN-00038) bzw. Anzahl der Spindelkopplungen im #SET AX LINK Befehl reduzieren.
Parameter | %1: | Grenzwert [-]
Maximale Anzahl von PLC Spindelkopplungen.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktuell definierte Anzahl von PLC Spindelkopplungen.
%3: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Masterspindelachse
%4: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der an die Masterachse angekoppelte Slave-Spindelachse die zur Überschreitung der Kopplungszahl führt.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.