# ID 13244

Übergebene Geschwindigkeit für die Positionierung (@P4) ist fehlerhaft.
Beschreibung | Die Positioniergeschwindigkeit ist fehlerhaft definiert: Die Geschwindigkeit muss größer 0 sein.
Reaktion | Klasse | - | Fehler: Übergang in Fehlerzustand. Kompletter Reset des NC-Kanals notwendig.
Abhilfe | Klasse | - | Parametrierung prüfen und Versorgungsparameter für die Positioniergeschwindigkeit korrigieren.
Parameter | %1: | Aktueller Wert
Parametrierter Positioniergeschwindigkeit
%2: | Unterer Grenzwert
0 – minimaler Positioniergeschwindigkeit
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm