# Fehlermeldung CNC -> PLC

Fehlermeldung CNC → PLC Verwaltungsdaten
Beschreibung | Diese Struktur enthält die Nutzdaten und Daten zur Flusskontrolle einer Fehlermeldung.
Datentyp | MC_ERROR
ST-Pfad | gpCh[channel_idx]^.mc_error
Nutzdaten
Beschreibung | Nutzdaten einer Fehlermeldung.
ST-Element | .satz_r
Datentyp | HLI_ERROR_SATZ
Zugriff | PLC liest
Flusskontrolle der Nutzdaten
Beschreibung | Gültigkeitsflag einer Fehlermeldung.
ST-Element | .semaphor_rw
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE = Nutzdaten sind gültig, FALSE]
Zugriff | CNC setzt diesen Wert auf TRUE, wenn die Nutzdaten einer Fehlermeldung geschrieben sind und damit die Fehlermeldung gültig ist. PLC muss den Wert dieses Elements auf FALSE setzen, wenn das Element „Umleitung“ den Wert TRUE besitzt und die PLC die Fehlermeldung übernommen hat.
Umleitung
ST-Element | .enable_w
Datentyp | BOOL