# Positionen bei rotatorischen Achsen (P-STUP-00196)

P-STUP-00196 | Dimensionseinstellung Positionen rotatorischer Achsen für PLCopen
Beschreibung | Mit diesem Parameter kann für PLCopen-Bausteine eingestellt werden, in welcher Dimension Positionsangaben bei rotatorischen Achsen an den Baustein zu übergeben sind.
Parameter | plcopen_unit.rotatory.position
Datentyp | STRING
Datenbereich | mdeg Positionen in milli° deg Positionen in ° rev Positionen in Umdrehungen U Positionen in Umdrehungen
Dimension | ----
Standardwert | *
Anmerkungen | Falls keine der obengenannten Dimensionsangaben konfiguriert ist, erfolgen Positionsangaben in der Dimension 10^-4° * Hinweis: Der Standardwert der Variablen ist ein Leerstring.