# kernelv_ax_acknowledge_ext_latch_command()

## Prototyp

KERNELV_RETURN | kernelv_ax_acknowledge_ext_latch_command(unsigned long int axIndex);

## Beschreibung

Quittiert ein eventuell anstehendes Messkommando an die externe Messhardware. Falls ein Kommando aktiv ist und quittiert wurde, ist der Rückgabewerte der Funktion RET_FINISHED, andernfalls ist der Rückgabewert ERR_NO_DATA.

## Parameter

Name | Typ | Bedeutung
axIndex | unsigned long | Index der Achse.

## Rückgabewerte

Symbol | Wert | Bedeutung
RET_FINISHED | 0 | Die Funktion wurde fehlerfrei durchgeführt.
RET_BUSY | 1 | Die Funktion wird gerade ausgeführt, ist aber noch nicht abgeschlossen. Die API-Funktion muss weiter aufgerufen werden.
ERR_INVALID_AX | -9 | Der übergebene Achsindex ist größer als die Anzahl der konfigurierten Kanäle – 1
ERR_CNC_NOT_INIT | -3 | Der Simulations-CNC-Kern ist noch nicht initialisiert.
ERR_CNC_NO_DATA | -28 | Die angeforderten Daten sind nicht verfügbar.