# Logische Achsnummer der Masterachse (P-CHAN-00037)

P-CHAN-00037 | Logische Achsnummer der Masterachse (Synchronbetrieb)
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird eine Achse als Masterachse definiert. Dazu muss die logische Nummer der Achse P-CHAN-00035 angegeben werden.
Parameter | synchro_data.koppel_gruppe[i].paar[j].log_achs_nr_master
Datentyp | UNS16
Datenbereich | 1 ... MAX(UNS16)
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: Die Achse mit der logischen Nummer 1 wird im Achskoppelpaar[1] innerhalb der Achskoppelgruppe[0] als Masterachse definiert. synchro_data.koppel_gruppe[0].paar[1].log_achs_nr_master 1