# ID 110414

Diese Klemme kann nicht zum Messen benutzt werden.
Beschreibung | Die Achse wurde als Messachse parametriert, indem P-AXIS-00118 der Wert 1 zugewiesen wurde, obwohl die verwendete Klemme diese Funktionalität nicht unterstützt.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, Korrektur des Wertes von P-AXIS-00118 auf 0.
Abhilfe | Klasse | 1 | In der Achsparameterliste dem Parameter P-AXIS-00118 den Wert 0 zuweisen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse (s. P-AXIS-00016).
%2: | Aktueller Wert [-]
fehlerhafter Wert für P-AXIS-00118.
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert für P-AXIS-00118.
%4: | Aktueller Wert [-]
Zeichenkette, die die Klemmenbezeichnung enthält.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.