# ID 292062

Koppelkinematik: Zu viele Teilkinematiken konfiguriert.
Beschreibung | Für eine Koppelkinematik sind zu viele Teilkinematiken konfiguriert. Die Anzahl der Teilkinematiken ergibt sich aus der Summe der Teilkinematiken pro Gruppe.
Reaktion | Klasse | - | Abhängig davon in welchem Modul der Fehler auftritt:

- Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
- Bewegungsstopp der Achsen.

Abhilfe | Klasse | - | Anzahl der konfigurierten Teilkinematiken verringern. Die maximale Anzahl an Teilkinematiken kann aus der Dokumentation (FCT-C35 Koppelkinematik) entnommen werden.
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
ID der fehlerhaft konfigurierten Kinematik
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Interne Kennung der Fehlerursache (nur für Diagnose durch Experten)
Fehlertyp | -