# ID 20962

Wert des Mindestradius ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Der Wert des programmierten Mindestradius im Befehl zur tangentialen Vorschubanpassung #TANGFEED[...] liegt ausserhalb des dafür zulässigen Zahlenbereichs.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Wert des Mindestradius im NC-Befehl prüfen und ändern.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Fehlerhafter Minimalradius
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.