# ID 50041

Positiver Softwareendschalter überfahren.
Beschreibung | Bei aktivem Handbetrieb werden die Bewegungen bezüglich der Offsetgrenzen und der Softwareendschalter geprüft. Bei Normalbetrieb stoppt die Bewegung auf den Offsetgrenzen ohne Fehlermeldung. Über den P-AXIS-00554 kann das Verhalten der Softwareendschalter beeinflusst werden.
Reaktion | Klasse | 4 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Achse in gültigen Bereich positionieren.

- Zulässige Bewegung über Handbetriebsoffsetgrenzen einschränken (P-AXIS-00137, P-AXIS-00138)
- Geschwindigkeit der Handbetriebsbewegung reduzieren (P-AXIS-00213)

Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse P-AXIS-00016.
%2: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktuell kommandierte Achsposition.
%3: | Oberer Grenzwert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Positiver Softwareendschalter P-AXIS-00178.
%4: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Aktuelle Handbetriebsposition der Achse
%5: | Aktueller Wert [0.1 µm bzw. 0.0001°]
Relative Handbetriebsinkremente im aktuellen Takt
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.