# Sollgeschwindigkeit einer Linearachse im Handbetrieb (P-CHAN-00195)

P-CHAN-00195 | Sollgeschwindigkeit einer Linearachse im Handbetrieb
Beschreibung | Über diesen Parameter wird die kartesische Dynamik bei einer X, Y, Z Bewegung einer Handbetriebsachse festgelegt.
Parameter | man_mode.vector_limit.v_max_pos
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 1 < v_max_pos < MAX(UNS32)
Dimension | µm/s oder 0.001°/s
Standardwert | 0
Anmerkungen | Parametrierbeispiel: man_mode.vector_limit.v_max_pos 100000 [µm/s]