# ID 20036

Kreisradius ist 0.
Beschreibung | Bei inaktiver Mittelpunktskorrektur (G164) sind die Mittelpunktskoordinaten I,J,K mit Null oder noch gar nicht programmiert oder die programmierten Koordinaten des Endpunktes des Kreises sind mit den Koordinaten des Startpunktes identisch. Bei der Berechnung des Mittelpunktes resultiert daraus ein Kreisradius mit Wert null und es wird die vorliegende Fehlermeldung erzeugt.

Beispiel:

Falsch:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G164 G02 X10 F1000 (Fehlende Mittelpkt.koordinaten)

N1000 M30

Falsch:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G164 G02 X0 F1000 (Kreisendpunkt = Startpunkt)

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 G164 G02 X10 I5 F1000

`N1000 M30`

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Fehlerhafte Mittelpunktskoordinaten I,J,K bzw. Kreisendpunkte korrigieren.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.