# M/H-Funktionen mit Zusatzinformation

## Programmierung

Bei M/H-Funktionen kann im NC-Programm optional ein Zusatzwert als negative oder positive Ganzzahl direkt oder als allgemeiner mathematischer Ausdruck programmiert werden. Er wird über die Technologieschnittstelle mit der M/H-Funktion der SPS zur Verfügung gestellt.

Beispiel: M50 = 123 oder H44 = -256

Die internen M-Funktionen M00, M01, M02, M17, M29 und M30 sowie alle anwenderspezifischen M/H-Funktionen können in kanal- als auch in achsspezifischer Programmiersyntax mit einem Zusatzwert programmiert werden.

## Restriktionen

Die Spindel M-Funktionen M03, M04, M05, M19 sowie M40-M45 und M6 (wenn P-CHAN-00118 gesetzt ist) dürfen nur ohne Zusatzwert programmiert werden!

## Programmierbeispiel

M/H-Funktionen mit Zusatzinformation

#M-Funktionen mit Zusatzwert

N10 M52=-345

N20 M12=123 (mit Kanalprmtr. m_default_outp_ax_name[12] Z)

N30 M10=321 (mit Kanalprmtr. m_default_outp_ax_name[10] S)

N35 P1=567 P2=345

N40 X[M54=P1]

N50 S[REV 1000 M03 M63=-789]

N60 M12=123 M10=321 M52=-345 X[M54=567] S[REV 1000 M03 M63=-789]

N70 M63=-789 M52=-P2 M54=567

N80 X[M52=-345 M54=567] Y[M63=-789] S[M05 M63=789 M54=-567] M54 M63

#H-Funktionen mit Zusatzwert

N110 H5=-345

N120 H6=123 (mit Kanalprmtr. h_default_outp_ax_name[6] Z)

N130 H9=321 (mit Kanalprmtr. h_default_outp_ax_name[9] S)

N135 P3=567 P4=-345

N140 X[H7=P3]

N150 S[REV 1500 M04 H8=-789]

N160 H6=123 H9=321 H5=-345 X[H7=567] S[REV 1500 M04 H8=-789]

N170 H8=-789 H5=P4 H7=567

N180 X[H8=-789 H4 H5=-345] Y[H7=567] S[M05 H5=345 H7=567] H3 H8

#Gemischte M/H- Funktionen mit Zusatzwert

N200 X[M52=-345 H4 H8=-789 M54=567 H5=345] H3=333 M54=444 H7=567 M63

#M/H- Funktionen mit Zusatzwert in achsspezifischer Funktion(INDP)

N05 X[INDP G90 G01 FEED=2000 POS=555 M54=151 H8=-181]

N999 M30=111