# ID 270078

Kontinuierlicher Jog Parametrierungsauftrag wurde von SPS nicht bearbeitet (Control Unit belegt).
Beschreibung | Die CNC will die Parametrierungsdaten für den kontinuierlichen Jogbetrieb, die sie von einer anderen Applikation (z. B. HMI) erhalten hat, an die SPS weiterleiten. Diese Daten konnten aber nicht innerhalb einer definierten Anzahl von CNC-Zyklen über die Schnittstelle an die SPS abgesetzt werden. Grund dafür ist, dass die zugehörige Control-Unit durch zuvor abgesetzte Parametrierungsdaten noch belegt ist.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch des Auftrags.
Abhilfe | Klasse | 1 | Die SPS-Applikation ist dahingehend zu überprüfen, dass

1. in der Control Unit die nach jeder Übernahme von Parametrierungsdaten in die SPS, die Request-Semaphore durch die SPS zurückgesetzt wird.
2. die SPS zyklisch die Control-Unit auf neu eingetroffene Aufträge hin überprüft.
3. falls die SPS nicht die Parametrierung des kontinuierlichen Jogbetriebs behandeln soll, ist das Enable-Flag der entsprechenden Control Unit auf FALSE zu setzen.

Siehe
[HLI// Kapitel: Tippbetrieb (kontinuierliches Verfahren)] CNC Version < 2800
[HLI// Kapitel: Tippbetrieb (kontinuierliches Verfahren)] CNC Version > 2800

Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Anzahl der CNC-Zyklen in denen versucht wurde die Daten in die Schnittstelle zur SPS zu schreiben.
%2: | Grenzwert [-]
Maximale Anzahl von CNC-Zyklen in denen versucht wird die Daten in die Schnittstelle zur SPS zu schreiben.
Fehlertyp | -