# Technofunktionen zur Anzeige der Rundungsübergänge beim Einfahren (P-CHAN-00249)

P-CHAN-00249 | Technofunktionen zur Anzeige der Rundungsübergänge beim Einfahren bei der Profilrohrbearbeitung
Beschreibung | Der Parameter definiert die M/H-Nummer beim Einfahren in die Profilrundung.
Parameter | tube_profile.techno_nr_rnd_on
Datentyp | SGN16
Datenbereich | -1 ... 999 (applikationsspezifisch)
Dimension | ----
Standardwert | -1 (not used)
Anmerkungen | Die M/H-Funktionen sind immer vom Typ MOS. Zur Aktivierung der Funktion müssen die M/H-Nummern der beiden Parameter ≥ 0 sein! Die M/H-Nummern dürfen nicht bereits durch eine Verwendung in P-CHAN-00041 (m_synch[...]) oder P-CHAN-00027 (h_synch[...]) belegt sein!

Parametrierbeispiel:

tube_profile.techno_type 1 Verwendung von H-Nummern

tube_profile.techno_nr_rnd_on 300 H-Nummer, Einfahren in Rundung

tube_profile.techno_nr_rnd_off 400 H-Nummer, Ausfahren aus Rundung