# Kanalparameter

P-CHAN-00409 | Kontextinformation der COM-Task
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Kontextinformation der Task COM angegeben. Über die Kontextinformation kann auf den Kontext eines CPU-Threads referenziert werden. Siehe auch Echtzeit-Parameter.
Parameter | schedule.context.com bzw. twincat.context.com
Datentyp | UNS32
Datenbereich |
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter wird bei TwinCAT-Systemen automatisch belegt.

P-CHAN-00410 | Kontextinformation der GEO-Tasks
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Kontextinformation der Task GEO angegeben. Über die Kontextinformation kann auf den Kontext eines CPU-Threads referenziert werden. Siehe auch Echtzeit-Parameter.
Parameter | schedule.context.geo bzw. twincat.context.geo
Datentyp | UNS32
Datenbereich |
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter wird bei TwinCAT-Systemen automatisch belegt.

P-CHAN-00411 | Kontextinformation der SDA-Task
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird die Kontextinformation der Task SDA angegeben. Über die Kontextinformation kann auf den Kontext eines CPU-Threads referenziert werden. Siehe auch Echtzeit-Parameter.
Parameter | schedule.context.sda bzw. twincat.context.sda
Datentyp | UNS32
Datenbereich |
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen | Dieser Parameter wird bei TwinCAT-Systemen automatisch belegt.