# ID 120117

Spline-Interpolation setzt mindestens 2 Achsen voraus.
Beschreibung | Bei Aktivierung der Spline Interpolation müssen mindestens 2 Achsen im Kanal vorhanden sein. Weitere Informationen zur Spline Interpolation und Achstausch siehe [PROG// Kapitel: Akima-Spline-Interpolation] [PROG// Kapitel: Achstauschbefehle]
Reaktion | Klasse | 2 | Programmabbruch.
Abhilfe | Klasse | 6 | Durch entsprechende Achskonfiguration vor dem CNC Hochlauf sicherstellen das mindestens 2 Achsen vorhanden sind, oder wenn im System schon vorhanden Achse über #CALL AX Befehl in Kanal eintauschen..
Parameter | %1: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Achsanzahl.
%2: | Unterer Grenzwert [-]
Minimal zulässige Achsanzahl.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.