# ID 70435

Nicht alle fuer die Programmbearbeitung benoetigten Achskompensationen aktiv.
Beschreibung | Für mindestens eine der im Achsparameter P-AXIS-00465 angegebenen, für die Bearbeitung erforderlichen Achskompensation ist eine notwendige Voraussetzung nicht erfüllt, so dass sie nicht aktiv ist. Die gerade wirksamen Kompensationen können dem Parameter 2 entnommen werden:
Bit | Achskompensation
0x1 | Losekompensation s.FCT-C5//Losekompensation
0x2 | Spindelsteigungsfehlerkompensation s. FCT-C5//Spindelsteigungsfehlerkompensation
0x4 | Temperaturkompensation s. FCT-C5//Temperaturkompensation
0x8 | Kreuzkompensation s. FCT-C5//Kreuzkompensation
0x10 | Flächenkompensation s. FCT-C5//Flächenkompensation
Notwendige Voraussetzungen für die Kompensationen sind:

1. Fehlerfreie Kompensationstabelle s. [COMP// Kapitel: Allgemeine Korrekturwertdaten]
2. Für die Spindelsteigungsfehlerkompensation und Temperaturkompensation muss die Achse referenziert sein
3. Für die Kreuz- und Flächenkompensation müssen die Masterachsen referenziert sein
4. Für die Kreuz- und Flächenkompensation müssen für NC-Programmstart die Antriebsfreigaben gesetzt werden

Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 6 | Überprüfung der notwendigen Voraussetzungen für die inaktive Achskompensation
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse
%2: | Fehlerhafter Wert [-]
Bitcodierte Information der für die Achse gerade aktiven Achskompensationen
%3: | Erwarteter Wert [-]
Bitcodierte Informationen der für die Achse notwendigen Achskompensationen (s. P-AXIS-00465)
%4: | Aktueller Wert [-]
TRUE, falls die Achse referenziert ist
%5: | Aktueller Wert [-]
TRUE, falls für die Achse die Antriebsfreigaben gesetzt sind
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.