# ID 110154

MD slep_dyn ueberschreitet zulaessigen Wertebereich.
Beschreibung | Der Faktor P-AXIS-00167 der Schleppabstandsüberwachung wurde zu gross angegeben. Der Faktor hat je nach Schleppabstandsüberwachung P-AXIS-00172 eine unterschiedliche Bedeutung.
Reaktion | Klasse | 1 | Der Schleppabstandsfaktor wird mit dem Maximalwert begrenzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert in der Parameterliste korrigieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
P-AXIS-00016
%2: | Aktueller Wert [-]
P-AXIS-00167
%3: | Grenzwert [-]
%4: | Korrigierter Wert [-]
P-AXIS-00167
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.