# Beschreibung

## Strukturbeschreibung einer mehrkanaligen CNC

Eine CNC kann für mehrere NC-Kanäle mit zusätzlichen Einzelachsinterpolatoren ausgelegt sein.

In jedem Kanal kann dabei die Bearbeitung eines NC-Programms ausgeführt werden. Hierfür wird eine Gruppe von gemeinsamen zu verfahrenden Achsen verwendet.

Ein Einzelachsinterpolator kann eine einzelne Achse, z.B. über eine SPS-Beauftragung, bewegen.

Abb.: Struktur einer mehrkanaligen CNC

HMI: | Benutzeroberfläche | IPO: | Bahninterpolator
DEC: | Dekodierung | SAI: | Einzelachsinterpolator
TRC: | Werkzeugradiuskorrektur | MC: | Motion Control
PPREP: | Bahnvorbereitung |  |

## Weiterführende Informationen

- Standardkonfiguration der CNC-Tasks
- Konfigurieren von GEO-Tasks
- Zuordnung CNC-Task und CNC-Kanal