# Parameter

## Erforderliche Versorgungsparameter

Zyklusparameter | Beschreibung
@P6 | Messweg in Richtung negativer Z-Achse, nur positive Werte erlaubt [mm, inch]
@P22 | Messoffset in Z für die seitlichen Messungen [mm, inch]

## Optionale Versorgungsparameter

Zyklusparameter | Beschreibung
@P13 | Sicherheitsabstand für die seitlichen Messungen [mm, inch] Standardwert = 1/4 des Messtellerdurchmessers.
@P14 | Antastwinkel für die erste seitliche Messung [Grad] Standardwert = 0
@P15 | Fortschaltwinkel für die seitlichen Messungen [Grad] Standardwert = 90
@P16 | Messvorschub für eine verlangsamte Messung Falls definiert, werden die Messungen mit dem vorgegebenen Vorschub wiederholt.
@P17 | Radialer Rückzug für die verlangsamte Messung [mm, inch] Standardwert = 1
@P18 | Axialer Rückzug für die verlangsamte Messung [mm, inch] Standardwert = 1
@P20 | Nummerierung des Werkzeugmesstasters (Notwendig zum Auslesen der Konfiguration aus SysCalibConfigToolSettingProbe.nc) Standardwert = 1

Zur Überprüfung der korrekten Belegung der Versorgungsparameter empfiehlt sich die Anwendung des Syntaxchecks.