# ID110630

FIR-Filter und Vibration Guard können nicht kombiniert werden. Vibration Guard nicht aktiv.
Beschreibung | Bei Prüfung der Filterparameter wurde festgestellt, dass in einer Achse versucht wurde den Vibrations Guard zu aktivieren, obwohl in der gleichen Achse auch schon FIR-Filter konfiguriert sind. Die gleichzeitige Verwendung von Vibration Guard und FIR-Filtern ist nicht zulässig.
Reaktion | Klasse | 1 | Vibration Guard wird deaktiviert und der Hochlauf wird fortgesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Prüfen und modifizieren der Parameter. Um die Aktivierung des Vibration Guards über die Achskonfiguration ermöglichen zu können, dürfen keine FIR-Filter konfiguriert sein, d.h. der Parameter filter_fir.type P-AXIS-00586 darf nicht mit einem Wert ungleich 0 belegt sein.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der Achse, in der die unzulässige Kombination konfiguriert wurde.
%2: | Fehlerhafter Wert[-]
P-AXIS-00588 für dauerhafte Aktivierung des Vibrations Guards
%3 | Korrigierter Wert [-]
Dauerhafte Aktivierung P-AXIS-00588
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.