# Name of the list file for axis parameters (P-STUP-00013)

P-STUP-00013 | Name of the list file for manual mode parameters
Description | This parameter is used cross-channel to define the name of the file containing manual mode parameters.
Parameter | hand_mds
Data type | STRING
Data range | Maximum 256 characters (application-specific)
Dimension | ----
Default value | *
Remarks | This parameter ist used automatically in TwinCAT systems. * Note: The default value of variables is a blank string.