# ID 20666

Bei aktiver TLC darf nur Abwahl mit #TLC OFF programmiert werden.
Beschreibung | Bei bereits aktiver Werkzeuglängenkompensation (TLC) wird erneut #TLC ON[...] programmiert. Beispiel: Falsch: N10 G00 X0 Y0 Z0 N20 #TLC ON[100]

:

N100 #TLC ON[-50]

:

N990 #TLC OFF

N1000 M30

Richtig:

N10 G00 X0 Y0 Z0

N20 #TLC ON[100]

:

N90 #TLC OFF

:

N100 #TLC ON[-50]

:

N990 #TLC OFF

N1000 M30

Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Um die Werkzeuglängenkompensation ändern zu können, muss zuerst die aktive TLC mit #TLC OFF abgewählt werden.
Fehlertyp | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.