# ID 90141

Werkzeuggeometriekorrektur: Verwendete Ebene ist unzulässig.
Beschreibung | Bei Verwendung der Werkzeuggeometriekorrektur (WGK) in Kombination mit der Werkzeugradiuskorrektur (WRK) ist nur die X/Y Ebene mit G17 zulässig. Die Verwendung von G18 oder G19 ist nicht erlaubt.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | Modifikation des NC-Programms.
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.