# Daten einer kanalspezifischen Technologie-Control Unit

Daten einer Technologiefunktion, Kanal
Beschreibung | In einer Technologie Control Unit sind Elemente zur Beauftragung, Quittierung sowie zur Übergabe von eventuell nötigen Parametern enthalten.
Datentyp | TECHNO_UNIT_CH
ST-Pfad | Standardsynchronisation: gpCh[channel_idx]^.techno_unit_std_sync[tech_unit_idx] satzübergreifende Synchronisation: gpCh[channel_idx]^.techno_unit_late_sync[tech_unit_idx]
Auftrag
ST-Element | .please_rw
Beschreibung | Durch Setzen von please_rw signalisiert die CNC der PLC, dass die Technologie-Control Unit ausgeführt werden soll.
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE, FALSE]
Besonderheiten | Verbrauchsdatum
Zugriff | Die CNC aktualisiert die Daten der Technologiefunktion nur dann, wenn dieses Element FALSE ist. Nach der Aktualisierung setzt die CNC dieses Element auf TRUE, wobei zuvor das Element done_w auf FALSE gesetzt wird. Die PLC liest, die Daten der Technologiefunktion, wenn dieses Element den Wert TRUE besitzt. Nach der Übernahme der Daten setzt die PLC den Wert auf FALSE.
Funktionstyp
ST-Element | .fkt_ctrl_r
Beschreibung | In fkt_ctrl_r wird der Typ der Technologiefunktion übergeben.
Datentyp | UINT
Wertebereich | Wert | Konstante | Funktion
1 | HLI_INTF_M_FKT | M-Funktion
2 | HLI_INTF_H_FKT | H-Funktion
3 | HLI_INTF_SPINDEL | S-Funktion
4 | HLI_INTF_TOOL | T-Funktion
Zugriff | PLC liest

Parameter
ST-Element | .attribut_r.data
Beschreibung | In Abhängigkeit des Inhaltes des Elements fkt_ctrl_r enthält dieses Element die Parameter einer M-Funktion/H-Funktion bei Technologiefunktionstyp HLI_INTF_M_FKT oder HLI_INTF_H_FKT S-Funktion (Spindel) bei Technologiefunktionstyp HLI_INTF_SPINDEL T-Funktion bei Technologiefunktionstyp HLI_INTF_TOOL
Datentyp | ARRAY [0.. HLI_TECH_UNIT_CH_MAXIDX] OF BYTE
Zugriff | PLC liest
Quittierung
ST-Element | .done_w
Beschreibung | Durch Setzen des Elements done_w auf TRUE signalisiert die PLC der CNC dass die Technologiefunktion ausgeführt wurde.
Datentyp | BOOL
Wertebereich | [TRUE, FALSE]
Besonderheiten | Verbrauchsdatum
Zugriff | PLC setzt den Wert auf TRUE, wenn die Technologiefunktion ausgeführt wurde. CNC setzt den Wert vor einer neuen Beauftragung auf FALSE.