# ID 50933

Die ESCAPE-Aktivierung muss vor ORBIT-Aktivierung erfolgen, um evtl. den APPROACH-Pfad zu markieren.
Beschreibung | Die „Die Sinking“-Konfiguration besteht aus den drei Kanälen DR-, ORBIT- und ESCAPE. Vor einer Bearbeitung mit einer Orbitierbewegung gibt es die Möglichkeit im 3D-Raum eine APPROACH-Geometrie zu definieren. In dieser Geometrie bewegt entweder der DR-Kanal die Elektrode vorwärts oder bei negativen Geschwindigkeiten oder Jumps der ESCAPE-Kanal rückwärts.
Diese APPROACH-Geometrie wird implizit zwischen der Aktivierung des ESCAPE-Kanals und der Aktivierung des ORBIT-Kanals erkannt.

Aus diesem Grund muss auch bei keiner gewünschten APPROACH-Geometrie zuerst der ESCAPE- und anschließend der ORBIT-Kanal definiert werden.

Reaktion | Klasse | 6 | Bewegungsstopp der Achsen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Aktivierung des ESCAPE-Kanals vor der Aktivierung des ORBIT-Kanals im NC-Programm.
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [0.1 10^-3 mm bzw. ø]
Fehlerhafte Kanal-Nummer
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.