# Z-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems (P-CHAN-00370)

P-CHAN-00370 | Z-Verschiebung des kartesischen Basiskoordinatensystems bei der Bandsynchronisierung / Durchlaufbearbeitung
Beschreibung | Dieser Parameter definiert die Z-Verschiebung des Basiskoordinatensystems zur Ausrichtung der Maschine auf ein Transportband.
Parameter | conveyor_sync.cart_t0_shift_z
Datentyp | REAL64
Datenbereich | MIN(REAL64) ≤ cart_t0_shift_z ≤ MAX(REAL64)
Dimension | [0.1 µm]
Standardwert | 0.0
Anmerkungen | Parameter unter TwinCAT verfügbar ab CNC-Version V3.1.3108.2