# ID 70484

Die Volumetrische Kompensation kann nicht aktualisiert werden, da sie noch aktiv ist.
Beschreibung | Es wurde versucht, die Parameter einer Volumetrischen Kompensation zu aktualisieren, die noch aktiv ist. Vor der Aktualisierung der Parameter muss die Volumetrische Kompensation zuerst deaktiviert werden.
Reaktion | Klasse | 3 | Abbruch des Auftrags.
Abhilfe | Klasse | 6 | Reset der Steuerung, deaktivieren der Kompensation vor der Parameteraktualisierung
Parameter | %1: |
ID der Volumetrischen Kompensation
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.