# ID 70658

Adaptionsachsen für Nickkompensation müssen unterschiedlich sein.
Beschreibung | Die angegebenen Adaptionsachsen für die Nickkompensation dürfen nicht dieselbe logische Achsnummer haben.
Reaktion | Klasse | 7 | Geregelter Stopp der Achse, Regelkreis geschlossen.
Abhilfe | Klasse | 7 | Prüfen und Modifizieren der logischen Achsnummern in P-COMP-00080 und P-COMP-00081
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer Achsparameter der betroffenen Achse
%2: | Logische Achsnummer [-]
Angegebene, logische Achsnummer Achsparameter der ersten Adaptionsachse (siehe P-COMP-00080).
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.