# ID 110497

v-Ueberwachung: Faktor fuer Warnung groesser als fuer Fehler.
Beschreibung | Toleranzfaktor für Warnung einer Geschwindigkeitsüberschreitung ist größer eingestellt, als für einen Fehler.
Reaktion | Klasse | 1 | Wert für Warnung wird auf Wert für Fehler gesetzt. Es wird bei Geschwindigkeitsüberschreitungen also keine Warnung ausgegeben bevor ein Fehler eintritt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Wert kleiner einstellen.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Aktueller Wert [0,1%]
%3: | Grenzwert [0,1%]
%4: | Korrigierter Wert [0,1%]
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.