# Grenzwert für Spindeldrehzahl - Null (P-AXIS-00216)

P-AXIS-00216 | Grenzwert für Spindeldrehzahl - Null
Beschreibung | Speziell bei Spindeln ist die Schranke anzugeben, unterhalb derer die Drehzahlüberwachung im Lageregler die Kennung 'Drehzahl null' liefert.
Parameter | getriebe[i].vb_min_null
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 0 ≤ vb_min_null ≤ MAX(UNS32)
Achstypen | S
Dimension |  | S: 0.001°/s
Standardwert | 100
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |