# ID 20469

Master- und Slaveachse haben unterschiedlichen Achsmode.
Beschreibung | Bei der Anwahl des Synchronbetriebes wird festgestellt, dass Master- und Slaveachsen eines Koppelpaares unterschiedliche Achsmodis P-AXIS-00015 haben.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Programm prüfen und ändern. Es dürfen nur Achsen vom gleichen Achsmode gekoppelt werden. Prüfen, ob die Achsen richtig konfiguriert P-AXIS-00015 sind.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer der Masterachse
%2: | Logische Achsnummer [-]
Achsnummer der Slaveachse
%3: | Aktueller Wert [-]
Nummer der Koppelgruppe mit dem fehlerhaften Achspaar
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.