# ID 50351

Fataler SERCOS-Fehler.
Beschreibung | Beim synchronen Lesen oder Schreiben von Sercos-IDs über das CNC-Programm wird vom Service-Kanal ein unbekannter Fehler gemeldet. Die ID konnte nicht gelesen oder geschrieben werden.
Reaktion | Klasse | 4 |
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
%2: | Identifikationsnummer [-]
%3: | Aktueller Wert [-]
%4: | Aktueller Wert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.