# Nickkompensation (kw.crosstalk.*)

Die Aktivierung er Nickkompensation erfolgt über P-AXIS-00789.

## Weiterführende Informationen

- Logische Achsnummer der Masterachse (P-COMP-00063)
- Anzahl der Zyklen für 'weiches Schalten' (P-COMP-00064)
- Letzter Index der Korrekturwerttabelle (P-COMP-00065)
- Beschleunigungen der Masterachse (P-COMP-00066)
- Korrekturwerte für die Slaveachse (P-COMP-00067)
- Manuelle Aktivierung Nickkompensation (P-COMP-00073)