# Umschalten der TCP Anzeigedaten(P-CHAN-00184)

P-CHAN-00184 | Umschalten der TCP Anzeigedaten zwischen Soll- und Istpositionen
Beschreibung | Der Parameter dient bei aktiver W0-Anzeigefunktion (P-CHAN-00145) zur Umschaltung zwischen Soll- und Istpositionen.
Parameter | kin_trafo_display_curr_pos
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0: Anzeige von W0-Sollpositionen (Default) 1: Anzeige von W0-Istpositionen
Dimension | ----
Standardwert | 0
Anmerkungen |