# Achsparameter

P-AXIS-00457 | Freischalten der PLCopen-Schnittstelle einer Kanalachse
Beschreibung | Dieser Parameter schaltet die PLCopen-Schnittstelle einer Kanalachse frei. Danach kann die Achse durch die SPS oder aus dem NC-Programm (s. PROG//PLCopen-Programmierung) mit Verfahrbefehlen (absolute / relative Positionierung, Verfahrbewegungen mit Geschwindigkeit, sowie Anhalten) beauftragt werden.

Folgende Bausteine werden unterstützt:

- MC_MoveAbsolute
- MC_MoveRelative
- MC_MoveVelocity
- MC_Halt

Parameter | kenngr.enable_single_axis
Datentyp | BOOLEAN
Datenbereich | 0/1
Achstypen | T, R
Dimension | T: ---- | R: ----
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen | Die Beauftragung ist für Linearachsen und auch für rotatorische Achsen (Modulo-Achsen) möglich, siehe P-AXIS-00015.