# ID 70126

Achse wurde gleichzeitig als GANTRY-Master und Slave konfiguriert.
Beschreibung | Für die Achse wurden als Betriebsart (s. P-AXIS-00015) in den Achsparametern sowohl Gantry-Master als auch Gantry-Slave ausgewählt. Siehe auch [FCT-C11// Kapitel: Übersicht]
Reaktion | Klasse | 1 | Warnung
Abhilfe | Klasse | 7 | Betriebsart der Achse korrigieren
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer der betroffenen Achse s. P-AXIS-00016
Fehlertyp | -