# ID 120030

Beschleunigung in Stufe 2 ist 0.
Beschreibung | Über die G-Funktionen G130, G131 kann die Achsbeschleunigung gewichtet werden. Bei der Gewichtung der Achsbeschleunigung Stufe 2 P-AXIS-00012 des linearen Slope ist der gewichtete Wert 0. Der gewichtete Wert wird auf den minimal zulässigen Beschleunigungswert begrenzt.

Weitere Informationen siehe [PROG// Kapitel:Beschleunigungsgewichtung].

Reaktion | Klasse | 1 | Keine.
Abhilfe | Klasse | 1 | Programmierte Beschleunigungsgewichtung im erlaubten Bereich halten.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer P-AXIS-00016 der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Gewichteter Wert der Beschleunigungsstufe 2 P-AXIS-00012.
%3: | Unterer Grenzwert [1mm/s^2 bzw. 1°/s^2]
Minimal zulässige Achsbeschleunigung.
Fehlertyp | 2, Fehlermeldung bei der Übernahme von Parameterlisten in die Steuerung.