# Konfigurationsdatei

Die Datei SysCalibConfigToolSettingProbe.nc wird innerhalb des Zyklus ausgeführt und dient der Parametrierung des Werkzeugmesstasters.

Zur Vermessung eines Werkzeugs müssen die folgenden Variablen definiert werden. Für den Wert MESS_POS muss dabei die Nummer eingetragen werden, welche dem Zyklus durch @P20 übergeben wird.

Variablen | Beschreibung
V.CYC.SysConf_Meas_feed[MESS_POS] | Messvorschub
V.CYC.SysConf_Meas_feed_max[MESS_POS] | Positioniervorschub
V.CYC.SysConf_Pos_Ax1[MESS_POS] | Mitte des Messtasters in der X-Achse
V.CYC.SysConf_Pos_Ax2[MESS_POS] | Mitte des Messtasters in der Y-Achse
V.CYC.SysConf_Pos_Ax3[MESS_POS] | Oberflächenposition des Messtasters in der Z-Achse
V.CYC.SysConf_Plate_Diam[MESS_POS] | Durchmesser des Messtaster-Tellers.

Die Konfigurationsdatei SysCalibConfigToolSettingProbe.nc kann beispielsweise folgendermaßen aussehen:

## Programmierbeispiel

Konfigurationsdatei

V.CYC.SysConf_Meas_feed[1] = 500 (measuring feed rate)

V.CYC.SysConf_Meas_feed_max[1] = 1000 (positioning feed rate)

V.CYC.SysConf_Pos_Ax1[1] = 10 (probe position in X)

V.CYC.SysConf_Pos_Ax2[1] = 20 (probe position in Y)

V.CYC.SysConf_Pos_Ax3[1] = 30 (probe position in Z)

V.CYC.SysConf_Plate_Diam[1] = 30 (estimated plate diameter)

M17