# ID 70376

Spindeldrehzahlüberwachung: Maximal zulässige Geschwindigkeit überschritten.
Beschreibung | Die aktuelle Istgeschwindigkeit der Spindel ist um mindestens 10% höher als die parametrierte Maximalgeschwindigkeit. Die Spindeldrehzahl wird automatisch auf die in den Werkzeugdaten parametrierte Maximalgeschwindigkeit begrenzt, deshalb dürfte diese Fehlermeldung nie auftreten.

Mögliche Ursachen:

- Fehlerhafte Konfiguration der Geschwindigkeitsskalierung in der Steuerung bzw. im Antriebsregler.
- Funktionsstörung des Antriebsreglers.
- Mangelhafte Einstellung des Lage-/Geschwindigkeitsregelkreises im Antrieb, so dass der Geschwindigkeitsistwert mehr als 10% überschwingt.

Reaktion | Klasse | 5 | Stopp der Achse.
Abhilfe | Klasse | 6 |
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Log. Achsnummer (siehe P-AXIS-00016).
%2: | Aktueller Wert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Aktuelle Istgeschwindigkeit der Achse.
%3: | Oberer Grenzwert [1µm/s bzw. 0.001°/s]
Zulässige Maximalgeschwindigkeit der Achse.
%4: | Aktueller Wert [-]
Aktuelle Istgeschwindigkeit der Achse in Inkrementen pro Takt.
Fehlertyp | 11, Fehlermeldung aus dem Lageregler.