# ID 70480

P-AXIS-00519 oder P-AXIS-00779 gesetzt aber keine Istgeschwindigkeit in den Prozessdaten konfiguriert.
Beschreibung | Parameter P-AXIS-00519 oder P-AXIS-00779 wurden gesetzt, es ist jedoch keine Istgeschwindigkeit in den Prozessdaten konfiguriert.
Reaktion | Klasse | 1 | Ausgabe einer Warnung, P-AXIS-00519 und P-AXIS-00779 wird auf Null gesetzt.
Abhilfe | Klasse | 1 | Entweder P-AXIS-00779 auf Null setzen, oder die Istgeschwindigkeit in den zyklischen Prozessdaten konfigurieren.
Parameter | %1: | Logische Achsnummer [-]
Logische Achsnummer (P-AXIS-00016) der betroffenen Achse.
%2: | Aktueller Wert [-]
Aktueller Wert von P-AXIS-00779
%3: | Korrigierter Wert [-]
Korrigierter Wert von P-AXIS-00779
Fehlertyp | -