# ID 21211

Hardware-ID ausserhalb erlaubtem Datenformat.
Beschreibung | Die im Befehl #SIGNAL programmierte Hardwarekennung (HW) liegt außerhalb des zulässigen Wertebereiches.
Reaktion | Klasse | 2 | Abbruch der NC-Programmbearbeitung.
Abhilfe | Klasse | 3 | NC-Befehl prüfen und ändern. Die zulässigen Hardwarekennungen sind in der Hochlaufliste abgelegt [STUP].
Parameter | %1: | Fehlerhafter Wert [-]
Falsche Hardware-ID.
%2: | Unterer Grenzwert [-]
%3: | Oberer Grenzwert [-]
Fehlertyp | 1, Fehlermeldung aus dem NC-Programm.