# ID 150089

Number of keys does not match the number of logical keys.
Description | When interpreting manual mode parameter, it is detected that there are fewer handwheel parameter sets than determined by parameter P-MANU-00008.
Response | Class | 3 | Manual mode parameters aren’t taken over into CNC, but CNC start-up is continued using default parameters.
Solution | Class | 6 | Correct value for parameter P-MANU-00008 or Add missing key parameter data sets.
Parameter | %1: | Current value [-]
Value of parameter P-MANU-00008 from manual operation parameter data set.
%2: | Expected value [-]
Curing interpretation of manual mode parameters, key parameter sets were found.
Error type | 2, Error message by data transfer from parameter list into control device.