# Obere Grenze des Sicherheitsbereiches 2 (P-AXIS-00097)

P-AXIS-00097 | Obere Grenze des Sicherheitsbereiches 2
Beschreibung | Mit dem Parameter wird die obere Bereichsgrenze des Sicherheitsbereiches 2 definiert. Wobei die untere Grenze des Sicherheitsbereichs kleiner sein muss als die obere. P-AXIS-00105 < P-AXIS-00097 Begrenzt wird diese Position durch die Softwareendschalter (P-AXIS-00177 und P-AXIS-00178).
Parameter | kenngr.red_speed_zone_2_pos
Datentyp | SGN32
Datenbereich | P-AXIS-00177 < P-AXIS-00097 < P-AXIS-00178
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1µm | R: 0.0001°
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |