# Gewichtungsfaktor Eilgangrampenzeit (P-AXIS-00435)

P-AXIS-00435 | Gewichtungsfaktor Eilgangrampenzeit (Dynamikgewichtung)
Beschreibung | Mit diesem Parameter wird der Gewichtungsfaktor für die Eilgangbeschleunigung im Element i festgelegt.
Parameter | dynamic_weighting.param[i].ramp_time_fact
Datentyp | UNS32
Datenbereich | 10 < ramp_time_fact < MAX(UNS32)
Achstypen | T, R
Dimension | T: 0.1% | R: 0.1%
Standardwert | 0
Antriebstypen | ----
Anmerkungen |