# Einheit für Bahnbeschleunigung/verzögerung und Ruck (P-CHAN-00351)

P-CHAN-00351 | Einheit für Bahnbeschleunigung/verzögerung und Ruck
Beschreibung | Mit diesem Kanalparameter wird die Einheit der Beschleunigung / Verzögerung und Ruck im #VECTOR LIMIT-Befehl umgeschaltet. Die Standardeinheit ist mm/min² bzw. mm/min3. Durch Setzen des Parameters auf MM_S2 werden die Argumente ACC, DEC, RADIAL_ACC und RADIAL_JERK im NC-Befehl in der Einheit mm/s² bzw. mm/s3 interpretiert.
Parameter | vector.acc_dec_unit
Datentyp | STRING
Datenbereich | MM_M2: Einheit ist mm/min2 oder mm/min3 MM_S2: Einheit ist mm/sec2 oder mm/sec3
Dimension | ----
Standardwert | MM_M2
Anmerkungen | Dieser Parameter kann nicht über den NC-Befehl #VECTOR LIMIT gesetzt werden. Parametrierbeispiel: vector.acc_dec_unit MM_S2